**Poniższa instrukcja wskazuje jak prawidłowo wykonać test prędkości łącza**

1. Należy podłączyć się urządzeniem końcowym (laptop, komputer stacjonarny) kablowo do modemu (dowolny port Ethernetowy), głównego urządzenia Alcatel (wyłącznie Port 1) lub bezpośrednio do anteny
2. Należy wejść na stronę **testpredkosci.inea.pl**



1. Należy rozpocząć pobieranie **Plik testowy 10GB**
2. Podczas ściągania pliku należy odczytać informacje o prędkości pobierania pliku. Aby tego dokonać należy przejść od okna pobieranych plików (skrót klawiszowy **Ctrl+J**)



1. Należy odczytać prędkość podaną w KB/s lub MB/s (najczęściej w kilobajtach/megabajtach na sekundę), a następnie zgodnie z tabelą poniżej dokonać porównania prędkości łącza w przeliczeniu na megabity na sekundę (Mb/s).
2. Należy uznać jednocześnie, że możliwe są straty na podanej prędkości w maksymalnej wysokości 10% od wartości nominalnej

|  |  |
| --- | --- |
| **Prędkość w MB/s (megabajtach na sekundę)** | **Prędkość w Mb/s (megabitach na sekundę)** |
| 0,125 MB/s | 1 Mb/s |
| 0,25 MB/s | 2 Mb/s |
| 0,4 MB/s | 4 Mb/s |
| 0,625 MB/s | 5 Mb/s |
| 0,75 MB/s | 6 Mb/s |
| 1,25 MB/s | 10 Mb/s |
| 1,875 MB/s | 15 Mb/s |
| 3,125 MB/s | 25 Mb/s |
| 6,25 MB/s | 50 Mb/s |
| 12,5 MB/s | 100 Mb/s |
| 31,25 MB/s | 250 Mb/s |